2010년 의왕시 도시․주거환경정비기본계획 변경안

1. 정비예정구역 총괄

구 분		총 합 계	주택재개발사업 예정구역	주택재건축사업 예정구역	도시환경정비사업예정구역
기정	개 소	12	9	2	1
	면적(㎡)	900,765	860,697	103,091	26,977
변경	개 소	16	9	2	5
	면적(㎡)	1,075,322	876,662	103,091	95,569

2. 정비예정구역 면적 변경 및 밀도계획(층수) 변경

구분	구역명	면 적(㎡)		건축물 밀도계획					사 업 유 형	단 계 구 분
		기정	변경	건폐율 (%)	용적률(%)		층수(이하)
					기준	상한	기정	변경
1	내손 가 구역	40,191	40,191	60	200	230	평균 15층 (일부 10층)	평균 18층 (일부 10층)	주택재개발	1단계 (2008년)
2	내손 나 구역	43,705	43,705	60	200	230	평균 15층	평균 18층	주택재개발	1단계 (2008년)
3	내손 다 구역	128,971	128,971	60	200	230	평균 15층 (일부 10층)	평균 18층 (일부 10층)	주택재개발	1단계 (2008년)
4	내손 라 구역	81,921	97,100	60	200	230	평균 15층	평균 18층	주택재개발	1단계 (2008년)
5	오전 가 구역	42,091	42,091	50	220	250	-	-	주택재건축	1단계 (2008년)
6	오전 나 구역	32,533	32,533	50	-	280	-	-	주택재개발	2단계 (2009년)
7	오전 다 구역	173,409	173,409	50	220	250	-	-	주택재개발	2단계 (2010년)
8	고천 가 구역	26,977	26,977	80	80	800	-	-	도시환경정비	1단계 (2008년)
9	고천 나 구역	90,233	90,233	50	50	280	-	-	주택재개발	1단계 (2008년)
10	부곡 가 구역	87,480	87,480	50	220	250	-	-	주택재개발	2단계 (2010년)
11	부곡 나 구역	182,254	183,040	50	220	250	-	-	주택재개발	2단계 (2010년)
12	부곡 다 구역	61,000	61,000	50	220	250	-	-	주택재건축	3단계 (2012년)

3. 정비예정구역 추가

구분	구역명	면 적 (㎡)	건축물 밀도계획				사 업 유 형	단 계 구 분
			건폐율 (%)	용적률(%)		층수 (이하)
				기준	상한
1	오전 라 구역	13,642	80	-	900	-	도시환경정비	2단계 (2009년)
2	오전 마 구역	17,188	80	-	900	-	도시환경정비	2단계 (2009년)
3	부곡 라 구역	18,869	80	-	900	-	도시환경정비	2단계 (2009년)
4	부곡 마 구역	18,893	80	-	900	-	도시환경정비	2단계 (2009년)