오산시 고시  제2008 - 50호

고        시

오산도시관리계획(도시계획시설: 도로)에 대하여 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제30조 및 같은법 시행령 제25조 규정에 따라 도시관리계획을 결정(경미한 변경)하고 같은 법 제32조 및 『토지이용규제 기본법』제8조 규정에 의거 지형도면을 고시합니다.

2008.  7.  25.

오  산  시  장

1. 도시계획시설 결정(변경)조서

가. 교통시설

1) 도로

가) 도로 총괄표

구분	규 모			1 류			2 류			3 류
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	1	34	1,962	-	-	-	-	-	-	1	34	1,962
대로	1	34	1,962	-	-	-	-	-	-	1	34	1,962

나) 도로 결정(변경)조서

구분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
당초	대로	3	19	25	보 조 간선도로	34	갈곶동384 대로 1-3	갈곶동384 시경계	일반 도로		05.11.28 오고‘05-73
변경	대로	3	19	25～29.5	보조간선 도 로	34	갈곶동384 대로 1-3	갈곶동384 시경계	일반 도로

다)도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
대로3-19	대로3-19	▪ 노선확폭 -W=25m → 25～29.5m ▪ 면적 -1,696㎡ → 1,962㎡(266㎡ 증가)	▪ LG로(국도1～진위산단도로)의 중심선이 일치하지 않아 우회전차로 확보를 위한 일부 노선폭을 확장함

2. 관련도면 : 게재생략