부천시 고시 제2008 -69호

2010 부천시 도시· 주거환경정비 기본계획(변경) 고시

도시 및 주거환경정비법 제3조의 규정에 의하여 부천시 고시 제 2008-12호(2008.1.31)로 고시한 2010 부천시 도시·주거환경정비 기본계획을 변경코자 동법 제3조 제3항 및 제6항 규정에 의거 도시․주거환경정비 기본계획 변경을 변경 고시 합니다.

2008년 8 월25 일

부   천   시   장

1. 변경사유

2008.1.31일 고시된 2010 부천시 도시 및 주거환경정비기본계획과 관련하여 심곡본동 정비예정구역의 사업진행을 위하여 경계의 일부분을 제척하고자 함.

2. 정비예정구역(변경) 총괄

						(단위 : 개소, ㎡)
구 분			합 계	주거환경 개선사업	주택 재개발사업	주택 재건축사업	도시환경 정비사업
합계	개 소		55	1	38	7	9
	면적	기정	3,887,586.4	36,200	3,143,868.7	220,140	487,377.7
		변경	3,881,800.4	36,200	3,138,082.7 감) 5,786㎡	220,140	487,377.7
원미구	개 소		22	-	18	2	2
	면적		1,612,792.6	-	1,473,578.2	42,540	96,674.4
소사구	개 소		26	1	15	5	5
	면적	기정	1,649,793.8	36,200	1,313,090.5	177,600	122,903.3
		변경	1,644,007.8	36,200	1,307,304.5 감) 5,786㎡	177,600	122,903.3
오정구	개 소		7	-	5	-	2
	면 적		625,000	-	357,200	-	267,800

3. 정비예정구역 변경 내용

구 분	기 정	변 경	변경후	비 고
구역면적	41,078.5㎡	감) 5,786.0㎡	35,292.5㎡	-
용적률	250%	변경없음	250%	-
공 원	3,138.1㎡ 이상	증) 1,847.4㎡	4,985.5㎡ 이상	-
도 로	4,125.5㎡ 이상	증) 1,539.6㎡	5,665.1㎡ 이상	-

3. 정비예정구역 계획도

당 초	변 경
6m→15m 공 원 8m→15m	4m→8m 8m 공 원 주차장 8m→15m

주택재개발 예정지역
구역면적	41,078.5㎡		구역면적	35,292.5㎡
용적률	250%		용적률	250%
세대수	696세대		세대수	507세대
건폐율	60%		건폐율	60%
단 계	1단계		단 계	1단계
공원계획	3,138.5㎡ 이상		공원계획	4,985.5㎡ 이상
도로계획	4,125.5㎡ 이상		도로계획	5,665.1㎡ 이상

4. 문의사항 및 연락처

기타 도시․주거환경정비 기본계획변경 내용에 대해 궁금하신 사항이 있으시면 우리시     도시균형개발과 032) 320-3436 으로 문의하시기 바랍니다.